项目: DM385编码器

一.修改用户需求

1. rtmp://ip:port/room/streamname

port默认端口1935

三部分：红色，绿色，蓝色

2.用户需求：

不写port，程序自动填1935

<

写port，用port

项目代码：DM385编码器

目测关联页面： func\_advanced\_param.php 316直播服务器地址

func\_common\_param.php 462获取媒体信息

func\_sys\_set.php

以上都引入： server\_setting.php socket通信

二.接口对接目睹api

目睹域名mudu.tv

A登录接口：http://mudu.tv/api/v1/TEMPTORY\_TOKEN.html

B获取频道借口：http://mudu.tv/api/v1/ACTIVITY\_LIST.html

直播推流地址格式：rtmp://vido.mudu.tv/watch/4grfrp

需求：

1、点击【一键推流mudu】，进入2；

2、输入mudu账号和密码/注销已登录的mudu账号（此处需mudu账号信息接口-A）， 进入3；

3、列出当前mudu账号下已有的直播频道（此处需当前mudu账号下的已有频道信息 接口-B），选中其中一个频道，进入4；

4、直播预备界面，点击【启动设备】，开始直播。

1.频道列表获取后，可以参考目前设备wifi搜索热点列表中的模式

2.流程打通，目睹的用户名和密码会传给avst\_server进程写到数据库中

dr068z2ks9tuvraz8p65jaq7kcgnnya3 token

xiukelive

Avst123456